|  |
| --- |
| **常州大学药学院北化楼三楼空调采购与安装项目清单** |
| **序号** | **名 称** | **规格参数** | **单位** | **数量** |  **单价 （元）** |  **合价 （元）** | **推荐品牌** |
| **【1】新购空调设备费** |
| 1 | 四面出风一拖一 | 2匹制冷量=5.1KW制热量=5.8KW |  套  | 8 |  |  | 美的、格力、大金 |
| 2 | 四面出风一拖一 | 3匹制冷量=7.2KW制热量=8KW |  套  | 5  |  |  | 美的、格力、大金 |
| 3 | 四面出风一拖一 | 5匹制冷量=12KW制热量=13.2KW | 套  | 9  |  |  | 美的、格力、大金 |
| 4 | 变频风管机 | 1.5匹制冷量=3.5KW制热量=4.15KW | 套 | 1 |  |  | 美的、格力、大金 |
| 5 | 变频风管机 | 2匹制冷量=5.1KW制热量=6.2KW | 套 | 2 |  |  | 美的、格力、大金 |
| 6 | 变频风管机 | 3匹制冷量=7.2KW制热量=8.2KW | 套 | 1 |  |  | 美的、格力、大金 |
| 7 | 控制器 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| **小计1：元** |  |
| **【2】空调设备安装及辅材费** |
| **序号** | **名 称** | **规格参数** | **单位** | **数量** |  **单价 （元）** |  **合价 （元）** | **备注** |
| 1 | 内外机安装费（新购空调） | 5匹四面出风一拖一 | 套 | 9 |  |  | 包含6米铜管及人工 |
| 2 | 内外机安装费（新购空调） | 3匹四面出风一拖一 | 套 | 5 |  |  | 包含6米铜管及人工 |
| 3 | 内外机安装费（新购空调） | 2匹四面出风一拖一 | 套 | 8 |  |  | 包含6米铜管及人工 |
| 4 | 内外机安装费（新购空调） | 1.5匹变频风管机 | 套 | 1 |  |  | 包含6米铜管及人工 |
| 5 | 内外机安装费（新购空调） | 2匹变频风管机 | 套 | 2 |  |  | 包含6米铜管及人工 |
| 6 | 内外机安装费（新购空调） | 3匹变频风管机 | 套 | 1 |  |  | 包含6米铜管及人工 |
| 7 | 铜管 | Φ9.52\*6.4 | 米 | 51 |  |  | 铜管+保温+人工+内外机连接电源线 |
| 8 | 铜管 | Φ12\*6.4 | 米 | 56 |  |  | 铜管+保温+人工+内外机连接电源线 |
| 9 | 铜管 | Φ16\*6.4 | 米 | 71 |  |  | 铜管+保温+人工+内外机连接电源线 |
| 10 | 铜管 | Φ16\*10 | 米 | 61 |  |  | 铜管+保温+人工+内外机连接电源线 |
| 10 | 外机支架 | 201不锈钢，不锈钢支架厚度为1.5p 1.35mm、2p 1.65mm、3p 1.65mm、5p 2.5mm。 | 付 | 30 |  |  |  |
| 11 | 软管风管 | PVC加橡塑保温，1.5p Φ110、2p Φ110、3p Φ160。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 12 | 制冷剂 |  | 公斤 | 80 |  |  |  |
| **小计2：元** |  |
| **【3】原有空调设备拆除安装费** |
| **序号** | **名 称** | **规格参数** | **单位** | **数量** |  **单价 （元）** |  **合价 （元）** | **备注** |
| 1 | 拆除四面出风一拖一 | 5匹 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 拆除四面出风一拖一 | 3匹 | 套 | 7 |  |  |  |
| 3 | 拆除四面出风一拖一 | 2匹 | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 原有空调维修保养 | 包含查漏、清洗、维修电路板、添加制冷剂、调试等一系列工作，以保障原有空调正常运行。 | 套 | 10 |  |  |  |
| 5 | 利旧安装 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| **小计3：元** |  |
| **总报价（含税）=【1】+【2】+【3】** |  |

**注：安装支架时墙面需要打孔，费用已包含在综合单价内，请投标单位自行考虑。**

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日