附件1
投标人资格声明函
致：常州大学
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                           供应商（加盖公章）：
                                   法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日




说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

附件2
法定代表人资格证明书
单位名称：               
地址：                   
姓名：             性别：       年龄：         联系电话：            
职务：            系            的法定代表人。为实施              的工作，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。


                                   供应商（加盖公章）：
                                   法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日


 
法定代表人身份证
（复印件）粘贴处





备注：
1、法定代表人参加询价采购的，提供法人资格证明和本人身份证复印件。

附件3
授权委托书
本授权委托书声明：
我 ___________(姓名）系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：         日期：
职务：                                     联系电话：
单位名称：                                 地址：
身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：         日期：
职务：                                     联系电话：
单位名称：                                 地址：
身份证号码：

供应商公章：
地址：                                     电话：
传真：                                     邮编：
开户行：
帐号：

法定代表人身份证（双面复印件）粘贴处
委托代理人身份证（双面复印件）粘贴处

备注：
1、 授权委托人参加询价采购的，提供授权委托书和本人身份证原件。
2、 提供供应商为授权委托人缴纳2026年5月至7月连续三个月的社保证明材料。
附件4
报价一览表
	采购项目编号
	常大询[2026]045号

	采购项目名称
	常州大学王诤微电子学院智慧教室采购项目

	 投标报价
（含税价）
	 小写：___________元
大写：___________元


 投标单位（盖章）：
 法定代表人或代理人（签字或盖章）：
 日期：    年    月    日

附件5
分项报价表
项目编号：常大询[2026]045号
项目名称：王诤微电子学院智慧教室采购项目
	序号
	设备名称
	功能参数描述
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	一、教学显示系统

	1
	黑板
	1、整体结构：由两块与86寸一体机等高的固定书写绿板组成，与一体机平齐装，用银白色铝合金（可视面宽度≥26mm，壁厚≥1mm）整体包边。
2、整体尺寸：4200mm*1240mm*125mm（可根据多媒体设备进行调整尺寸）。
3、黑板材质：
3.1面板、背板、夹层（以下第（1）（3）（4）条投标文件中须提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）：
（1）书写面板采用优质黑色烤漆面板，覆有透明保护膜，整块无拼接，厚度≥0.3mm，面板耐酸、碱性溶剂符合GB 9274-1988《色漆和清漆 耐液体介质的测定》标准要求；面板表面漆膜硬度≥8H，光泽度在12以下，灯光下没有明显眩光；写时手感流畅，笔迹均匀，线条明显，好写易擦；漆膜硬度、表面粗糙度、耐磨性、书写板外观质量、结构等指标符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》以及GB/T 6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》的标准要求；
（2）夹层采用聚苯乙烯板，软硬适中，厚度为≥14mm，平整不变形，整张无拼接；
（3）背板采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，与面板、夹层用自动生产线高压一次成型，粘合牢固耐冲击，防水防锈，板面平整不开胶。符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》的标准要求。
（4）黑板本体的甲醛释放量≤1.5mg/L、总挥发性有机合化物（TVOC)绿色标杆产品值≤0.25mg/m³等指标符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准要求。
3.2外框：
（1）尺寸：4200mm*1240mm*125mm（可根据多媒体设备进行调整尺寸）。
（2）采用磨砂银白铝合金型材整体包边；型材断面有ABS包角材料全包覆，边缘光洁无毛刺；黑板边框采用超窄铝合金材，有效增加书写板书写面积（投标文件中须提供铝合金型材的耐盐雾腐蚀性检测报告）。
3.3包角材料：
采用抗疲劳ABS工程塑料，模具成型，无锐角。
4、安装要求：隐形安装，无外露安装件。
5、安装厚度与一体机安装厚度相同。
6、一体机的尺寸为：1960mm*1188mm*117mm（由于尺寸为人工测量，可能存在2mm左右的偏差）（一体机不在本次采购范围内）。
	2
	套
	
	

	二、配套移动桌椅

	1
	研讨式桌
	1、桌板：基材为≥25mm厚E0级环保多层实木板，尺寸：800*480*750m（±5mm），甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面浸渍胶膜纸饰面，防水耐磨。封边条采用PVC封边，厚度≥1.5mm，（符合QB/T4463-2013《家具封边条技术要求》），有效防止碰撞及长时间使用后的脱落问题。封边胶水采用热熔胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理。桌板边角圆弧设计防止磕碰。
2、前挡：基材为≥16mm厚E0级环保多层实木板，甲醛释放量≤0.05mg/m。封边条采用PVC封边，厚度≥1.0mm。
3、前脚：采用高精度冷轧钢，前脚管是50*25*483mm椭圆管，壁厚平均为1.5mm±0.1mm，表面采用防锈静电喷涂处理，牢固耐用，美观大方，抗变型。
4、后脚：采用高精度冷轧钢经及塑胶配件而成,钢管60*30*596mm椭圆管,壁厚平均为1.5mm±0.1mm，表面采用防锈静电喷涂处理。前后脚管由60°夹角焊接而成，两脚距离540mm。
5、横梁：采用高密度冷轧钢。表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。圆管：Φ45*360*T1.2mm（横梁长度跟随定制尺寸变化）。
6、脚轮：脚轮采用PU万向脚轮带刹车，轮子均采用工程环保塑料，耐磨性好。可推动、可固定，安全、不轻易倾倒。
7、功能：钢木结构，桌板颜色定制。
	60
	套
	
	

	2
	研讨式椅
	1、产品尺寸：L610mm*W570mm*H835mm（±10mm）
2、椅背：背框全新进口PP+30%玻纤材质。面料采用高强度弹性透气加密网布，圆弧线条设计，贴合脊背提供强力支撑，有效放松腰背肌肉缓解疲劳。
3、椅座：面料采用加密弹性绒布。座壳采用PP工程塑料防尘底壳。海绵采用硬度45，密度60的国标防阻燃定型海绵定型海绵，高弹性，舒适耐用。具有保温、隔热、吸音、减震、防静电、透气性能好等特性。
4、扶手：PA+玻纤固定扶手，有效减轻手臂疲劳感。
5、椅架：32.5*20.5*T1.5mmQ235碳素钢管脚架，高速打砂除锈，表面喷涂烤漆处理，具有防腐，抗老化等性能。
6、功能：椅架可折叠收纳，节省摆放空间，尼龙材质防滑脚垫。
	60
	把
	
	

	3
	移动讲台
	1、桌面采用MDF板（厚度≥18mm）+PVC吸塑（厚度≥1mm）材质，长715*宽495*厚150mm含嵌入杯托、多功能槽口。
2、架体材质：加厚铝合金（管壁厚度≥1.2mm）方形立柱+铝压铸一体成型底座。
3、阻尼气杆设计，升降途中维持桌面稳定，升降范围72~105cm。
4、底部加装万向轮，方便移动，带有固定装置，随意动用固定不晃动。
5、产品颜色：白色/枫木色白架体。
6、承重：≥10KG。
	2
	张
	
	

	三、基础信息设施系统

	1
	键盘鼠标
	1、键盘：104键。
2、鼠标：按键寿命300万次。
3、适应系统：支持WINDOWS7/8/10/11/OS等系统。
4、键盘、鼠标均支持蓝牙连接，无延迟。
	2
	套
	
	

	2
	无线投屏器
	一、硬件系统：
1、操作系统：≥Android 7.0。
2、CPU：≥四核Cortex-A53。
3、内存：≥2G。
4、存储：≥16G。
5、显示分辨率：≥3840*2160。
6、视频接口：≥1路HDMI输出接口。
7、音频接口：≥1个3.5mm音频输出。
8、USB接口：≥1个USB2.0；1个USB 3.0。
9、有线网络：≥1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口。
10、无线网络：≥2个WiFi5（802.11AC协议）无线模块；支持AP热点、STA终端连接、WiFi P2P工作模式。
11、天线：≥内置3根高增益全向天线。
二、软件系统：
1、Airplay投屏：支持苹果iOS、MacOS设备自带的Airplay投屏功能、无需安装任何软件；支持Airplay多路投屏。
2、Miracast投屏：支持Android设备（手机、Pad）系统自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；支持miracast多路投屏；支持HDCP，可以正常播放有版权的内容信息（投标文件中须提供第三方权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）。
3、WiDi投屏：支持Windows8/10/11电脑自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；支持WiDi多路投屏；支持局域网MICE投屏（投标文件中须提供第三方权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）。
4、GooGlecast投屏：支持Googlecast的安卓设备无线投屏，支持Chrome、Edge浏览器投屏（投标文件中须提供第三方权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）。
5、Huawei Cast+投屏：支持华为/荣耀手机（含鸿蒙）自带的无线投屏功能、无需安装任何软件。
6、客户端投屏：可提供Android、iOS、MacOS、Windows 4套发射端软件,支持Windows、Mac、Android、iOS设备安装软件客户端方式进行无线投屏；支持扫码投屏和投屏码投屏；PC客户端支持扩展屏投屏和程序窗口投屏；客户端投屏支持跨网段投屏。
7、网页投屏：支持Chrome内核浏览器，局域网内输入IP地址直接投屏，无需安装软件（投标文件中须提供第三方权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）。
8、按键发射器：可选配USB/HDMI/Type-C三种接口的按键发射器，支持一键投屏。
9、投屏PIN码：支持投屏安全加密，兼容Miracast PIN码，可有效避免误投。
10、投屏时延：≤150ms。
11、投屏距离：局域网投屏无距离限制；点对点投屏（无阻挡）最大可至40m。
12、投屏水印：支持投屏画面显示投屏环境水印信息（设备名称、当前会议室、时间等），方便信息追溯（投标文件中须提供第三方权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）。
13、抢投模式：提供抢投开启和关闭功能，允许或者禁止下一个用户的投屏画面抢占当前显示画面。
14、投屏反控：支持USB Touch，支持Android手机和Windows/Mac电脑投屏反向控制。
15、多画面显示：最大可支持2路投屏终端同时无线投屏显示，能够在显示终端上自适应进行双画面显示切换。多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、全屏或移出操作。
16、弱网传输：支持弱网传输对抗，可在10%~20%的网络丢包率情况下仍能流畅稳定投屏（投标文件中须提供第三方权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）。
17、自定义动画：支持自定义更换系统开机动画，支持多视频文件循环播放。
18、网页壁纸：支持将网页页面设置成开机壁纸，网页支持在线操作（投标文件中须提供第三方权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）。
19、信息发布：内置图片、视频、字幕推送功能，通过web管理系统或统一管理平台，可自定义设置信息发布的内容和发布（投标文件中须提供第三方权威检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章）。
20、WEB管理：智能终端支持web管理控制，通过web管理可远程进行设备参数配置和产品运维。
21、自动开关机：内置独立MCU处理电路，可监控主机状态，支持定时重启功能。
22、Web上网认证：支持Portal登录认证，提供更安全的网络连接服务。
	1
	套
	
	

	3
	系统集成
	1、包含教室内整体的弱电综合布线、所有设备的搬运、安装、调试及本项目售后服务。
2、预留录播线路，常态化录播摄像头须接入录播平台统一管控。
	1
	项
	
	

	总价（元）
（含税价）
	



 投标单位（盖章）：
 法定代表人或代理人（签字或盖章）：
 日期：    年    月    日

附件6
技术（服务）要求响应及偏离表
供应商应对询价公告中采购项目内容及技术要求给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些技术（服务）要求的正负偏离情况按下表格式逐条提出。（格式可自拟）。
如高出的写“正偏离”，完全符合的写“无偏离”，本项目不接受“负偏离”。
	序号
	询价公告
技术（服务）要求
	响应文件
技术（服务）响应
	选择项（无偏离、正偏离）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标单位（盖章）：
 法定代表人或代理人（签字或盖章）：
 日期：    年    月    日

附件7
供应商管理关系或控股关系信息情况表
供应商名称：
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	统一社会信用代码
	

	股东信息
	股东1（姓名或单位名称）：
股东1持股比例：
股东2（姓名或单位名称）：
股东2持股比例：
（不够的可自行增加）

	公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在 中进行勾选）
	 无直接控股、管理关系的关联企业
 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下：
企业1名称：
（直接控股 （持股比例：    % ；管理关系 ）
企业2名称：
（直接控股 （持股比例：    % ；管理关系 ）
（不够的可自行增加或以附件形式提交）

	本单位承诺：
1. 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。
2. 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。
3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

供应商（盖章）：
法定代表人（签字名盖章）：
                                             日期：   年  月  日
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