|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外国语学院雅思机考场地改造项目报价单** | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **项目特征** | **工程量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| **一** | **基础装修部分** |  |  |  |  |  |
| **（一）** | **301-303室(机考房间)** |  |  |  |  |  |
| 1 | 陶瓷静电地板 | ㎡ | 架空陶瓷静电地板602\*602\*40(mm)，120mm高度钢支架；含铺设人工辅材。**须提供2022年期间完整的检测报告,检测报告必须包括的指标：对地电阻、集中荷载(挠度)、集中荷载（残余变形）、均布荷载（挠度）、极限集中荷载等，根据GB/T 36340-2018为判定依据。** | 176 |  |  |
| 2 | 门槛压条 | m | 铝质门槛压条及玻璃胶等辅材。 | 7.2 |  |  |
| 3 | 静电地板开孔 | 个 | 开φ40圆孔，开孔人工费、机械费及清理。 | 45 |  |  |
| 4 | 原墙面铲除豉翘部位、刷墙基漆 | ㎡ | 铲除人工、刷底漆人工材料费。 | 184.58 |  |  |
| 5 | 墙面批灰刷乳胶白漆 | ㎡ | 成品腻子粉批灰找平2~3遍、阴阳角做护角处理，内墙乳胶漆饰面2遍。 | 184.58 |  |  |
| 6 | 原硅酸钙板顶修复及补吊 | ㎡ | 硅酸钙板吊顶及凹槽烤漆龙骨等。 | 25 |  |  |
| 7 | 301、303隔墙拆除、修补 | 项 | 拆除两间砖砌隔墙；墙地面拆除部位修补平整，1:3砂浆水泥抹灰找平。 | 1 |  |  |
| **（二）** | **317（口试间1、2、3）** |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻质隔墙 | ㎡ | 75型轻钢龙骨、两面木工板打底、12mm厚纸面石膏板敷面。 | 87.52 |  |  |
| 2 | 墙面批灰刷乳胶白漆 | ㎡ | 成品腻子粉批灰找平2~3遍、阴阳角做护角处理，内墙乳胶漆饰面2遍。 | 253 |  |  |
| 3 | 轻质墙部位拆除部分吊顶 | ㎡ | 轻质墙施工时需拆除该墙体上方吊顶板及龙骨，含拆除人工及机械费等。 | 1 |  |  |
| 4 | 原硅酸钙板顶修复及补吊 | ㎡ | 硅酸钙板吊顶及凹槽烤漆龙骨等。 | 41 |  |  |
| 5 | 免漆套装门 | 樘 | 2100mm\*850mm单扇免漆套装门(白松木内芯、5mm厚高密度板敷面、木纹PVC贴面)；含门锁五金件（304不锈钢手柄锁、3mm厚4寸不锈钢合页3只装、304不锈钢打孔门吸）。 | 3 |  |  |
| 6 | 免漆踢脚线 | m | 10cm高白色免漆踢脚线及安装、辅材。 | 34 |  |  |
| 7 | 墙面铺装纤维吸音板 | ㎡ | 2420mm\*1220mm\*12mm高密聚酯纤维吸音板贴墙面、含倒角安装人工辅材等；吸音板在125-4000HZ噪声范围内吸音系数达0.8-1.10；防火等级符合GB8624B1级要求，具有装饰、保温、阻燃、环保、轻体、抗冲击、维护简便等特点。 | 116.28 |  |  |
| 8 | 口试间地面铺装块毯 | ㎡ | 500mm\*500mm\*5mm块毯(PVC底丙纶地毯,面料采用中长纤维绒毛制作，中绒毛不易脱落起球，具有强度高、热稳定性好、耐腐蚀、吸湿性较好等特点)含铺装人工及辅材。 | 44.93 |  |  |
| **（三）** | **319（口试间4、5、6）** |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻质隔墙 | ㎡ | 75型轻钢龙骨、两面木工板打底、12mm厚纸面石膏板敷面。 | 87.52 |  |  |
| 2 | 墙面批灰刷乳胶白漆 | ㎡ | 成品腻子粉批灰找平2~3遍、阴阳角做护角处理，内墙乳胶漆饰面2遍。 | 253 |  |  |
| 3 | 轻质墙部位拆除部分吊顶 | ㎡ | 轻质墙施工时需拆除该墙体上方吊顶板及龙骨，含拆除人工及机械费等。 | 35 |  |  |
| 4 | 原硅酸钙板顶修复及补吊 | ㎡ | 硅酸钙板吊顶及凹槽烤漆龙骨等。 | 41 |  |  |
| 5 | 免漆套装门 | 樘 | 2100mm\*850mm单扇免漆套装门(白松木内芯、5mm厚高密度板敷面、木纹PVC贴面)；含门锁五金件（304不锈钢手柄锁、3mm厚4寸不锈钢合页3只装、304不锈钢打孔门吸）。 | 3 |  |  |
| 6 | 免漆踢脚线 | m | 10cm高白色免漆踢脚线及安装、辅材。 | 34 |  |  |
| 7 | 墙面铺装纤维吸音板 | ㎡ | 2420mm\*1220mm\*12mm高密聚酯纤维吸音板贴墙面、含倒角安装人工辅材等；  吸音板在125-4000HZ噪声范围内吸音系数达0.8-1.10；防火等级符合GB8624B1级要求，具有装饰、保温、阻燃、环保、轻体、抗冲击、维护简便等特点。 | 116.28 |  |  |
| 8 | 口试间地面铺装块毯 | ㎡ | 500mm\*500mm\*5mm块毯(PVC底丙纶地毯，面料采用中长纤维绒毛制作，中绒毛不易脱落起球，具有强度高、热稳定性好、耐腐蚀、吸湿性较好等特点)、含铺装人工及辅材。 | 44.93 |  |  |
| 9 | 口试间通道地面铺装块毯 | ㎡ | 500mm\*500mm\*5mm块毯(PVC底丙纶地毯,面料采用中长纤维绒毛制作，中绒毛不易脱落起球，具有强度高、热稳定性好、耐腐蚀、吸湿性较好等特点)、含铺装人工及辅材。 | 64.61 |  |  |
| 10 | 口试间通道隔墙开大门洞 | 项 | 317-319两间砖砌隔墙拆大门洞1200mm\*2100mm；墙地面拆除部位修补平整。 | 1 |  |  |
| 11 | 大门套制作安装 | m | 新拆大门洞制作免漆门套(白松木内芯、5mm厚高密度板敷面、木纹PVC贴面)及安装人工辅材。 | 5.62 |  |  |
| 12 | 口试间通道墙面批刷乳胶漆 | ㎡ | 成品腻子粉批灰找平2~3遍、阴阳角做护角处理，内墙乳胶漆饰面2遍。 | 150.3 |  |  |
| 13 | 口试间通道顶部原硅酸钙板顶修复及补吊 | ㎡ | 原酸钙板吊顶修补新添及凹槽烤漆龙骨等。 | 55 |  |  |
| **（四）** | **候考区（305）及外走廊部位** |  |  |  |  |  |
| 1 | 走廊及候考区原墙面批灰刷乳胶白漆 | ㎡ | 成品腻子粉批灰找平2~3遍、阴阳角做护角处理，内墙乳胶漆饰面2遍。 | 236 |  |  |
| 2 | 候考区彩色背景墙粉刷 | ㎡ | 成品腻子粉批灰找平2~3遍、阴阳角做护角处理，彩色内墙乳胶漆饰面3-4遍。 | 48 |  |  |
| 3 | 候考区其他部位修整 | ㎡ | 部分墙面、吊顶修整，方便安装投影幕布、电子屏等。 | 35 |  |  |
| 4 | 候考区东墙面开门洞 | 项 | 303、305房间墙面中间开门洞900mm\*2100mm；墙地面拆除部位修补平整。 | 1 |  |  |
| 5 | 新开门洞安装免漆套装门 | 樘 | 900mm\*2100mm单扇免漆套装门(白松木内芯、5mm厚高密度板敷面、木纹PVC贴面)；含门锁五金件（304不锈钢手柄锁、3mm厚4寸不锈钢合页3只装、304不锈钢打孔门吸）。 | 1 |  |  |
| 6 | 标识标牌 | 项 | 各走廊及考场引导牌、标识标牌、标语，  尺寸规格为150mm\*300mm的10块，尺寸规格为350mm\*600mm和600mm\*900mm的各5块；电脑雕刻制作中英文美术字（400mm\*400mm）15个，5mm厚亚克力贴面、15mm厚雪弗板做底；标志标牌的设计和样式由雅思官方提供，中标单位仅负责制作和安装；中标单位需在中标后15日内提供样品材料供采购方选择确认。 | 1 |  |  |
| **（五）** | **监控室（310）、主考室、保密室（311）** |  |  |  |  |  |
| 1 | 保密室砖砌墙粉灰 | ㎡ | 600mm\*200mm\*200mm加气块砌筑、φ8钢筋及C25砼浇筑腰梁；玻纤网贴面粉灰 | 22.8 |  |  |
| 2 | 保密室安装防盗门 | 樘 | 甲级防盗门、门厚90mm、钢板厚1.0mm、单门高2.1米宽0.9米，含机械锁具（C级防护、纯铜锁芯）、铰链及安装；**须提供由公安部或国家级检验中心出具的完整的甲级防盗门检测报告,检测报告必须包括以下指标：钢质板材厚度、防盗门防破坏实验、防闯入性能实验、软冲击实验、撞击障碍物性能实验、锁具要求、锁闭点检查等，以上指标需要全部检测合格。** | 1 |  |  |
| 3 | 保密室免漆内门套（单边） | m | 单边免漆内门套(白松木内芯、5mm厚高密度板敷面、木纹PVC贴面)及安装辅材等。 | 5.2 |  |  |
| 4 | 监控室、主考室、保密室墙面刷乳胶漆 | ㎡ | 成品腻子粉批灰找平2~3遍、阴阳角做护角处理，内墙乳胶漆饰面2遍。 | 199.32 |  |  |
| 5 | 原硅酸钙板顶修复及补吊 | ㎡ | 硅酸钙板吊顶及凹槽烤漆龙骨等。 | 45 |  |  |
| 6 | 灭火器 | 套 | 4公斤灭火器及灭火器箱；3C消防认证，4公斤包装规格，每套配套放置箱子。 | 4 |  |  |
| **（六）** | **其他项目** |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架租赁 | ㎡ | 人工、机械费 | 477 |  |  |
| 2 | 材料运输费 | ㎡ | 人工、机械费 | 477 |  |  |
| 3 | 材料搬运上楼费 | ㎡ | 人工 | 477 |  |  |
| 4 | 建筑垃圾清理下楼、托运至校外垃圾场 | 项 | 人工、机械费等 | 1 |  |  |
| 5 | 成品保护 | ㎡ | 地面铺贴保护膜、门边墙角使用木质简易护角进行保护，含人工材料费。 | 477 |  |  |
| 6 | 卫生打扫、保洁等 | ㎡ | 专业保洁公司、立体保洁 人工费。 | 477 |  |  |
| 二 | **安装部分** |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | m | 六类非屏蔽线缆  PVC环保；**1）**产品符合并满足ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求；**2）**线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降；**3)**芯线导体23AWG，线缆外径6.2(±0.03mm），带宽≥250MHz；**4)**★支持最高达6次连接的100米链路；并提供ETL出具的关于6连接的信道测试报告；**5)**线缆外皮护套PVC，满足不同区域需求；**6）**★具备ETL和UL认证；**7）**通过国内信息产业部信道测试要求；**8）**★提供欧洲权威机构FORCE Delta关于六类通道的测试报告；**9）**★兼容RoHS REACH要求，并提供权威部门CNAS和GRG关于RoHS和REACH关于铜缆的测试报告。 | 1800 |  |  |
| 2 | 电源线 | m | BV2.5国标.纯铜线缆 | 2460 |  |  |
| 3 | 电源线 | m | BV4.0国标.纯铜线缆 | 1260 |  |  |
| 4 | 配电箱 | 台 | 配电箱【防水、防尘型配电箱AL1-AL14;36回路PZ-30电箱;电箱外壳2MM厚热镀锌钢板、表面喷塑;防护等级不低于IP54;含电箱基础底座、电箱接地及接地电阻测试；总开iC65N 63A 3P 1只，iC65N 16A 3P 8只】 | 1 |  |  |
| 5 | 电线电缆 | m | 电线电缆 YJV-4\*25+1×16mm2，包含电缆线及相关辅材。 | 45 |  |  |
| 6 | 空气开关 | 只 | 塑壳断路器NMI1 100A空气开关3p。 | 1 |  |  |
| 7 | pvc线管（强弱电） | m | PVC阻燃穿线管，外径30毫米/壁厚1.8毫米。 | 820 |  |  |
| 8 | 接线盒 | 个 | 国标86型镀锌暗装接线盒 | 60 |  |  |
| 9 | 包塑穿线金属软管 | m | φ25黑色包塑穿线金属软管（最小内径24.60mm、最大外径29.00、包装长度50m） | 150 |  |  |
| 10 | 电工用其他辅材 | 项 | 电工胶布、黄腊管、螺节、弹簧等。 | 1 |  |  |
| 11 | 强弱电排放安装人工费 | ㎡ | 强弱电布线、开槽、安装灯具开关等人工费、机械费。 | 477 |  |  |
| 12 | 方形LED灯 | 套 | 600mm\*600mm成品48W LED条形平板灯。 | 24 |  |  |
| 13 | 插座 | 个 | 五孔插座、防触电插头、防滑。 | 61 |  |  |
| 14 | 照明开关 | 个 | 开关面板 双联单控。 | 14 |  |  |
| 15 | 网络面板 | 个 | 网络面板采用RJ45超五类双口型模块，设置由信息、语音双口插座组成，符合ISO/IEC11801,TIA/EIA568B标准。 | 55 |  |  |
| 合计（元） | | |  | | | |