附件2：

常州大学城市建设学院家具采购项目报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 品名 | 参考图片 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质说明 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 203办 （1-3） | 办公桌 |  | 1600\*1600\*750 | 张 | 4 | 1、基材：采用E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度≥25mm，握螺钉力、静曲强度、内胶合强度合格，表面具有耐磨性能；防潮性能强，尺寸偏差（垂直度、平整度、边缘直度）合格。 2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，厚度及其偏差合格，可溶性重金属合格，多溴联苯及多溴联苯醚未检出。 3、桌架：采用50\*50\*1.5mm厚方管，横梁采用40\*40\*1.5mm厚方管制作，钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。 4、五金件：选用优质广东“DTC”、“联盛”、“协和”或“BMB”品牌。 5、主色：卡斯樱桃 配色：深铁灰 钢架：深铁灰。 |  |  |
| 2 |  | 办公椅 |  | 650\*740\*960 | 张 | 4 | 1、饰面：采用黑色西皮软包，革身平整、柔软、丰满有弹性；摩擦色牢度、耐光性、耐磨性符合标准要求。  2、海绵：采用高密度聚酯海绵，撕裂强度及干热老化后拉伸强度合格，圆润厚实，弹性好。  3、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8～12%，整体牢固不松脱。  4、油漆：采用环保油漆，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 |  |  |
| 3 |  | 资料柜 |  | 800\*400\*2000 | 组 | 6 | 1、基材：采用E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，层板厚度≥18mm，握螺钉力、静曲强度、内胶合强度合格，表面具有耐磨性能；防潮性能强，尺寸偏差（垂直度、平整度、边缘直度）合格。 2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，厚度及其偏差合格，可溶性重金属合格，多溴联苯及多溴联苯醚未检出。 3、五金件：选用优质广东“DTC”、“联盛”、“协和”或“BMB”品牌。 4、主色：卡斯樱桃 配色：深铁灰。 |  |  |
| 4 |  | 茶水柜 |  | 800\*400\*805 | 只 | 3 | 1、基材：采用E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，层板厚度≥18mm，握螺钉力、静曲强度、内胶合强度合格，表面具有耐磨性能；防潮性能强，尺寸偏差（垂直度、平整度、边缘直度）合格。 2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，厚度及其偏差合格，可溶性重金属合格，多溴联苯及多溴联苯醚未检出。 3、五金件：选用优质广东“DTC”、“联盛”、“协和”或“BMB”品牌。 4、主色：卡斯樱桃 配色：深铁灰。 |  |  |
| 5 | 203办 （4） | 办公桌 |  | 1400\*700\*750 | 张 | 2 | 1、基材：采用E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度≥25mm，握螺钉力、静曲强度、内胶合强度合格，表面具有耐磨性能；防潮性能强，尺寸偏差（垂直度、平整度、边缘直度）合格。 2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，厚度及其偏差合格，可溶性重金属合格，多溴联苯及多溴联苯醚未检出。 3、五金件：选用优质广东“DTC”、“联盛”、“协和”或“BMB”品牌。 |  |  |
| 6 |  | 办公椅 |  | 590\*550\*965 | 张 | 2 | 1、靠背及座垫：采用优质黑色透气网布，甲醛含量未检出，重金属含量（总铅、总镉）未检出。 2、海绵：采用高密度聚酯海绵，撕裂强度及干热老化后拉伸强度合格，圆润厚实，弹性好。 3、PP加纤维背架，PP软扶手面。 4、椅架：喷塑弓形脚架，壁厚1.5-2mm。 |  |  |
| 7 |  | 资料柜 |  | 800\*400\*2000 | 组 | 2 | 1、基材：采用E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，层板厚度≥18mm，握螺钉力、静曲强度、内胶合强度合格，表面具有耐磨性能；防潮性能强，尺寸偏差（垂直度、平整度、边缘直度）合格。 2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，厚度及其偏差合格，可溶性重金属合格，多溴联苯及多溴联苯醚未检出。 3、五金件：选用优质广东“DTC”、“联盛”、“协和”或“BMB”品牌。 |  |  |
| 8 |  | 茶水柜 |  | 800\*400\*805 | 只 | 1 | 1、基材：采用E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，层板厚度≥18mm，握螺钉力、静曲强度、内胶合强度合格，表面具有耐磨性能；防潮性能强，尺寸偏差（垂直度、平整度、边缘直度）合格。 2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，厚度及其偏差合格，可溶性重金属合格，多溴联苯及多溴联苯醚未检出。 3、五金件：选用优质广东“DTC”、“联盛”、“协和”或“BMB”品牌。 |  |  |
| 9 | 205室 | 屏风办公桌 |  | 1200\*600\*1200 | 位 | 8 | 1、基材：采用E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度≥25mm，握螺钉力、静曲强度、内胶合强度合格，表面具有耐磨性能；防潮性能强，尺寸偏差（垂直度、平整度、边缘直度）合格。 2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，厚度及其偏差合格，可溶性重金属合格，多溴联苯及多溴联苯醚未检出。 3、铝型材：采用T3款，宽度30mm，白色。 4、五金件：选用优质广东“DTC”、“联盛”、“协和”或“BMB”品牌。 5、含活动三斗柜。 |  |  |
| 10 |  | 办公椅 |  | 590\*550\*965 | 张 | 8 | 1、靠背及座垫：采用优质黑色透气网布，甲醛含量未检出，重金属含量（总铅、总镉）未检出。 2、海绵：采用高密度聚酯海绵，撕裂强度及干热老化后拉伸强度合格，圆润厚实，弹性好。 3、PP加纤维背架，PP软扶手面。 4、椅架：喷塑弓形脚架，壁厚1.5-2mm。 |  |  |
| 11 | 207 会议室 | 会议桌 |  | 3000\*1300\*780 | 张 | 1 | 1、基材：采用E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度≥25mm，握螺钉力、静曲强度、内胶合强度合格，表面具有耐磨性能；防潮性能强，尺寸偏差（垂直度、平整度、边缘直度）合格。 2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，厚度及其偏差合格，可溶性重金属合格，多溴联苯及多溴联苯醚未检出。 3、桌架：采用60\*30\*1.5mm厚方管，横梁采用50\*25\*1.5mm厚方管制作，钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。 4、颜色可选 钢架：黑色。 |  |  |
| 12 |  | 会议椅 |  | 590\*550\*965 | 张 | 10 | 1、靠背及座垫：采用优质黑色透气网布，甲醛含量未检出，重金属含量（总铅、总镉）未检出。 2、海绵：采用高密度聚酯海绵，撕裂强度及干热老化后拉伸强度合格，圆润厚实，弹性好。 3、PP加纤维背架，PP软扶手面。 4、椅架：喷塑弓形脚架，壁厚1.5-2mm。 |  |  |
| 13 |  | 茶水柜 |  | 800\*400\*805 | 只 | 1 | 1、基材：采用E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，层板厚度≥18mm，握螺钉力、静曲强度、内胶合强度合格，表面具有耐磨性能；防潮性能强，尺寸偏差（垂直度、平整度、边缘直度）合格。 2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，厚度及其偏差合格，可溶性重金属合格，多溴联苯及多溴联苯醚未检出。 3、五金件：选用优质广东“DTC”、“联盛”、“协和”或“BMB”品牌。 4、颜色与会议桌相搭配。 |  |  |
| 14 | 207 办公室 | 办公桌 |  | 1200\*600\*1100 | 张 | 7 | 1、基材：采用E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度≥25mm，握螺钉力、静曲强度、内胶合强度合格，表面具有耐磨性能；防潮性能强，尺寸偏差（垂直度、平整度、边缘直度）合格。 2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，厚度及其偏差合格，可溶性重金属合格，多溴联苯及多溴联苯醚未检出。 3、五金件：选用优质广东“DTC”、“联盛”、“协和”或“BMB”品牌。 4、带桌屏，颜色可选择。 |  |  |
| 15 |  | 办公椅 |  | 590\*550\*965 | 张 | 7 | 1、靠背及座垫：采用优质黑色透气网布，甲醛含量未检出，重金属含量（总铅、总镉）未检出。 2、海绵：采用高密度聚酯海绵，撕裂强度及干热老化后拉伸强度合格，圆润厚实，弹性好。 3、PP加纤维背架，PP软扶手面。 4、椅架：喷塑弓形脚架，壁厚1.5-2mm。 |  |  |
| 16 |  | 资料柜 |  | 800\*400\*2000 | 组 | 2 | 1、基材：采用E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，层板厚度≥18mm，握螺钉力、静曲强度、内胶合强度合格，表面具有耐磨性能；防潮性能强，尺寸偏差（垂直度、平整度、边缘直度）合格。 2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，厚度及其偏差合格，可溶性重金属合格，多溴联苯及多溴联苯醚未检出。 3、五金件：选用优质广东“DTC”、“联盛”、“协和”或“BMB”品牌。 |  |  |
| 17 |  | 茶水柜 |  | 800\*400\*805 | 只 | 1 | 1、基材：采用E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，层板厚度≥18mm，握螺钉力、静曲强度、内胶合强度合格，表面具有耐磨性能；防潮性能强，尺寸偏差（垂直度、平整度、边缘直度）合格。 2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，厚度及其偏差合格，可溶性重金属合格，多溴联苯及多溴联苯醚未检出。 3、五金件：选用优质广东“DTC”、“联盛”、“协和”或“BMB”品牌。 |  |  |
| 18 | 208-209办公室 | 办公桌 |  | 1800\*900\*760 | 套 | 2 | 1、基材：采用E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.12mg/m³；含水率、弹性模量、表面吸收性能合格，TVOC≤ 100μg/m³，符合GB/T 11718-2009、HJ571-2010、GB/T35601-2017标准要求。 2、面材：采用AAA级天然木皮，木皮厚度0.6mm。 3、油漆：采用环保油漆，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 4、五金件：选用优质广东“DTC”、“联盛”、“协和”或“BMB”品牌。 |  |  |
| 19 |  | 办公椅 |  | 650\*740\*960 | 张 | 2 | 1、饰面：采用黑色西皮软包，革身平整、柔软、丰满有弹性；摩擦色牢度、耐光性、耐磨性符合标准要求。  2、海绵：采用高密度聚酯海绵，撕裂强度及干热老化后拉伸强度合格，圆润厚实，弹性好。  3、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8～12%，整体牢固不松脱。  4、油漆：采用环保油漆，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 |  |  |
| 20 |  | 接待椅 |  | 480\*570\*920 | 张 | 2 | 1、靠背及座垫：采用优质黑色透气网布，甲醛含量未检出，重金属含量（总铅、总镉）未检出。 2、海绵：采用高密度聚酯海绵，撕裂强度及干热老化后拉伸强度合格，圆润厚实，弹性好。 3、PP加纤维背架，软扶手面。 4、椅架：电镀弓形脚架，壁厚1.5-2mm。 |  |  |
| 21 |  | 资料柜 |  | 800\*400\*2000 | 组 | 4 | 1、基材：采用E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.12mg/m³；含水率、弹性模量、表面吸收性能合格，TVOC≤ 100μg/m³，符合GB/T 11718-2009、HJ571-2010、GB/T35601-2017标准要求。 2、面材：采用AAA级天然木皮，木皮厚度0.6mm。 3、油漆：采用环保油漆，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 4、五金件：选用优质广东“DTC”、“联盛”、“协和”或“BMB”品牌。 |  |  |
| 22 |  | 三人沙发 |  | 2020\*870\*900 | 张 | 2 | 1、饰面：采用黑色西皮软包，革身平整、柔软、丰满有弹性；摩擦色牢度、耐光性、耐磨性符合标准要求。  2、海绵：采用高密度聚酯海绵，撕裂强度及干热老化后拉伸强度合格，圆润厚实，弹性好。  3、油漆：采用环保油漆，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 |  |  |
| 23 |  | 长茶几 |  | 1200\*600\*450 | 只 | 2 | 1、基材：采用E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.12mg/m³；含水率、弹性模量、表面吸收性能合格，TVOC≤ 100μg/m³，符合GB/T 11718-2009、HJ571-2010、GB/T35601-2017标准要求。 2、面材：采用AAA级天然木皮，木皮厚度0.6mm。 3、几架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8～12%，整体牢固不松脱。  4、油漆：采用环保油漆，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 |  |  |
| 24 |  | 茶水柜 |  | 800\*400\*860 | 只 | 2 | 1、基材：采用E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.12mg/m³；含水率、弹性模量、表面吸收性能合格，TVOC≤ 100μg/m³，符合GB/T 11718-2009、HJ571-2010、GB/T35601-2017标准要求。 2、面材：采用AAA级天然木皮，木皮厚度0.6mm。 3、油漆：采用环保油漆，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 4、五金件：选用优质广东“DTC”、“联盛”、“协和”或“BMB”品牌。 |  |  |
| 25 | 208-209 休息区 | 休闲椅 |  | 480\*500\*860 | 张 | 4 | 1、饰面：采用优质西皮软包，革身平整、柔软、丰满有弹性；摩擦色牢度、耐光性、耐磨性符合标准要求。  2、海绵：采用高密度聚酯海绵，撕裂强度及干热老化后拉伸强度合格，圆润厚实，弹性好。  3、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8～12%，整体牢固不松脱。  4、油漆：采用环保油漆，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 |  |  |
| 26 |  | 休闲桌 |  | Ø700\*760 | 张 | 2 | 1、基材：采用E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.12mg/m³；含水率、弹性模量、表面吸收性能合格，TVOC≤ 100μg/m³，符合GB/T 11718-2009、HJ571-2010、GB/T35601-2017标准要求。 2、面材：采用AAA级天然木皮，木皮厚度0.6mm。 3、桌架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8～12%，整体牢固不松脱。  4、油漆：采用环保油漆，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 |  |  |
| 27 | 217 办公室 | 办公桌 |  | 1200\*600\*1100 | 张 | 7 | 1、基材：采用E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度≥25mm，握螺钉力、静曲强度、内胶合强度合格，表面具有耐磨性能；防潮性能强，尺寸偏差（垂直度、平整度、边缘直度）合格。 2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，厚度及其偏差合格，可溶性重金属合格，多溴联苯及多溴联苯醚未检出。 3、五金件：选用优质广东“DTC”、“联盛”、“协和”或“BMB”品牌。 4、带桌屏，颜色可选择。 |  |  |
| 28 |  | 办公椅 |  | 590\*550\*965 | 张 | 7 | 1、靠背及座垫：采用优质黑色透气网布，甲醛含量未检出，重金属含量（总铅、总镉）未检出。 2、海绵：采用高密度聚酯海绵，撕裂强度及干热老化后拉伸强度合格，圆润厚实，弹性好。 3、PP加纤维背架，PP软扶手面。 4、椅架：喷塑弓形脚架，壁厚1.5-2mm。 |  |  |
| 29 |  | 资料柜 |  | 800\*400\*2000 | 组 | 2 | 1、基材：采用E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，层板厚度≥18mm，握螺钉力、静曲强度、内胶合强度合格，表面具有耐磨性能；防潮性能强，尺寸偏差（垂直度、平整度、边缘直度）合格。 2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，厚度及其偏差合格，可溶性重金属合格，多溴联苯及多溴联苯醚未检出。 3、五金件：选用优质广东“DTC”、“联盛”、“协和”或“BMB”品牌。 |  |  |
| 30 |  | 茶水柜 |  | 800\*400\*805 | 只 | 1 | 1、基材：采用E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，层板厚度≥18mm，握螺钉力、静曲强度、内胶合强度合格，表面具有耐磨性能；防潮性能强，尺寸偏差（垂直度、平整度、边缘直度）合格。 2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，厚度及其偏差合格，可溶性重金属合格，多溴联苯及多溴联苯醚未检出。 3、五金件：选用优质广东“DTC”、“联盛”、“协和”或“BMB”品牌。 |  |  |
| 31 | 119 会议室 | 会议桌 |  | 1400\*550\*780 | 张 | 12 | 1、基材：采用E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，台面厚度≥25mm，握螺钉力、静曲强度、内胶合强度合格，表面具有耐磨性能；防潮性能强，尺寸偏差（垂直度、平整度、边缘直度）合格。 2、封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，厚度及其偏差合格，可溶性重金属合格，多溴联苯及多溴联苯醚未检出。 3、桌架：采用可折叠钢架制作，带层板，钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。 4、颜色可选 钢架：黑色。 |  |  |
| **合计总价（元）** | | | | | | | | |  |
| **单位名称(盖章)** | | | | | | | | | |
| **价格包括：安装、运输、税票，质保3年。** | | | | | | | | | |