**附件1：**

**法定代表人资格证明书**

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 的法定代表人。为实施 的工作，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

               供应商（加盖公章）：

              法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加询价采购的，提供法人资格证明和本人身份证复印件。

**附件2**

**授权委托书**

本授权委托书声明：

我 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章： 日期：

职务： 联系电话：

单位名称： 地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章： 日期：

职务： 联系电话：

单位名称： 地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址： 电话：

传真： 邮编：

开户行：

帐号：

法定代表人身份证（双面复印件）粘贴处

委托代理人身份证（双面复印件）粘贴处

备注：

1. 授权委托人参加询价采购的，提供授权委托书和本人身份证原件。
2. 提供供应商为授权委托人缴纳2025年4-6月连续三个月的社保证明材料。

**附件3**

**报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 常大询[2025]049号 |
| 采购项目名称 | 常州大学科教城东区测试楼A座1楼改造工程 |
| 投标报价（元）（含税价） | 小写： 元大写： 元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

**附件4：**

**分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **全费用综合单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 原砖墙拆除（H=4.25m）：现场墙体两侧均有很多设备，且设备无法移动。设备、地面硬质成品保护；人工细致拆除；若设备损坏，修复费用由成交供应商承担。 | m3 | 49.76  |  |  |
| 2 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面拆除 | 地面拆除墙体部位C30混凝土修复至地坪同一高度；含割缝；厚度约6cm。 | m2 | 24.39  |  |  |
| 3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙柱面乳胶漆修补：铲除原涂料至基层；界面剂一遍；乳胶漆三底两面。 | m2 | 40.80  |  |  |
| 4 | 010401012001 | 零星砌砖 | 原电缆沟填平：拆除原电缆沟盖板；碎石回填(利用拆除墙体碎渣)；上面浇筑C30混凝土与地坪平齐；厚度15cm。 | m | 45.00  |  |  |
| 5 | 011101005001 | 超耐磨自流平地坪 | 铲除基层表面的浮浆、空鼓、疏松层；打磨；清除油污、蜡质等杂质；除尘清理；环氧树脂底涂一遍（修补封闭层）；环氧树脂中涂一遍（基础自流平层）；养护；环氧树脂面涂一遍（超耐磨自流平层）；环氧树脂参数：挥发性有机化合物含量(VOC)≤500g/L；甲苯、乙苯、二甲苯的总和≤200g/L；容器中状态：搅拌后呈均匀状态，无硬块；涂膜外观：表面平整、无明显可见的缩孔、浮色、发花、起皱、针孔、开裂等现象；硬度：铅笔硬度（擦伤）3H；耐磨性(750g/500r)≤0.030；耐碱性(20%NaOH，72h)不起泡，不剥落，允许轻微变色；耐酸性(10%HSO，48h)不起泡，不剥落，允许轻微变色；防滑性（湿摩擦系数）：0.63。 | m2 | 521.14  |  |  |
| 6 | 010103002001 | 垃圾清运 | 拆除垃圾外运至指定地点；含处置费；运距由供应商自行考虑；本项为一次性包干价，供应商自行考虑，结算时不作调整。 | 项 | 1  |  |  |
| 总价（元）（含税价） | 小写： 元大写： 元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

**附件5：**

**主要材料品牌承诺表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **主要材料名称** | **推荐品牌** | **承诺品牌** | **备 注** |
| 1 | 涂料 | 三棵树、立邦、多乐士 |  |  |
| 2 | 环氧地坪 | 嘉宝莉、富思特、秀珀 |  |  |

备注：如项目中主要设备或材料有具体要求的，供应商可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌。供应商欲在采购人提供的推荐品牌范围之外选择其它品牌的，则该品牌产品需满足采购人要求，且须在响应文件中提供能证明选择品牌与推荐品牌同等档次的材料，由询价小组确认。

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

**附件6**

**供应商管理关系或控股关系信息情况表**

供应商名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）：股东1持股比例：股东2（姓名或单位名称）：股东2持股比例：（不够的可自行增加） |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在□ 中进行勾选） | □ 无直接控股、管理关系的关联企业□ 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下：企业1名称：（直接控股□ （持股比例： % ；管理关系□ ）企业2名称：（直接控股□ （持股比例： % ；管理关系□ ）（不够的可自行增加或以附件形式提交） |
| 本单位承诺：1. 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。
2. 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。

3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。供应商（盖章）：法定代表人（签字名盖章）： 日期： 年 月 日 |