|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **尺寸（mm）** | **技术参数** | **数量** | **款式** |
| 1 | 科教城校区测试楼科室牌 | 300mm×160mm×8mm | 1、8mm亚克力雕刻成型，元素图形刨槽深度1.5mm，烤漆闪光银色。  2、220×60mm型材插槽，刨槽嵌平安装，烤漆闪光银色。  3、1mm铝板烤漆插片，内容丝印。  4、图文丝印油漆面5年以上不褪色。 | 340个 | 9314e289e9f536456b1d1485471cdb6 |
| 2 | 科教城校区测试楼冲淋洗眼器吊牌 | 800mm×250mm×10mm | 1、10mm亚克力雕刻成型，元素图形刨槽深度1.5mm，烤漆闪光银色。  2、双面内容，图文丝印，油漆面5年以上不褪色。  3、吊绳采用ϕ 2 mm不锈钢钢丝绳螺旋缠绕而成，保证安全可靠。 | 34个 | 0fd797e7b4d703ed9cfc163cf4dbea1 |

**采购清单**

备注：1.总价为包干价，包括科室牌和吊牌的材料、制作、包装、运输、安装以及每块科室牌和吊牌内容编辑排版、印制等所有费用。

2.科室牌和吊牌具体数量按照实际安装数量核定，且单价按照中标单价计。

3.投标时候提供样品供比选。

4可按照制作进度分批安装。